Note sur CT60CONF.CPX:
----------------------
S‚lection TOS en RAM :
Quand cette option est activ‚e, le TOS est copi‚ en SDRAM de $E00000 … 
$EEFFFF (le dernier secteur de la flash de $EE0000 … $EFFFFF est 
utilis‚ pour sauver 16 paramŠtres).
- Si seulement le TOS est utilis‚, vous pouvez activer cette option 
pour augmenter les performances.
- Si la protection m‚moire est utilis‚e sous MiNT, n'activez pas 
cette option. L'arbre PMMU existe toujours, mais le cookie 'PMMU' 
n'existe pas quand cette option est supprim‚e.
 
Note sur GENERAL6.CPX:
----------------------
Ce CPX est une version patch‚e de GENERAL.CPX du Falcon pour le 68060. 
La s‚lection avec/sans cache utilise maintenant des appels XBIOS, il 
n'y a pas de problŠmes sous TOS parceque le XBIOS est contenu en FLASH 
mais sous MagiC si vous utilisez ce CPX vous devez installer 
CT60XBIO.PRG dans le dossier AUTO. Ce programme installe le XBIOS 
pour la CT60 si le cookie 'CT60' n'est pas trouv‚.

Note sur XCONTROL, ZCONTROL, COPS, et la SDRAM en copyback:
-----------------------------------------------------------
- Seulement COPS fait un flush des caches aprŠs chargement des CPX et 
fonctionne trŠs bien.
- ZCONTROL fonctionne sous MiNT 1.16/Xaaes.
- XCONTROL plante.
- La version patch‚e de XCONTROL.ACC dans ce r‚pertoire corrige le 
problŠme par un nouveau appel XBIOS mais sous MagiC si vous utilisez 
cet ACC vous devez installer CT60XBIO.PRG dans le dossier AUTO.

Note sur les modules PARX.SYS et le copyback:
---------------------------------------------
- Si un programe qui utilise PARX.SYS plante au d‚marrage, vous 
pouvez essayer de couper les caches avec GENERAL6.CPX, lancer le 
parogramme et r‚activer les caches aprŠs. Par exemple PICCOLO 
fonctionne avec cette m‚thode.

Note sur les programmes TSR qui plantent dans le dossier AUTO:
--------------------------------------------------------------
- Tout comme les CPX, les programmes qui n'utilisent pas la fonction 
Pexec  pour charger des modules plantent avec la SDRAM en copyback, 
aussi la meilleure solution est de charger le programme en STRAM 
(cache en writethrough). Vous pouvez utiliser FILEINFO.CPX dans ce 
dossier.
Par exemple vous devez enlever les flags TT-ram de METAXBS.PRG 
(Metados) parceque quand les modules OVL sont charg‚s il n'y a pas de 
flush aprŠs la relocation, ce n'est pas compatible avec la SDRAM et 
le cache CPU en copyback.  

Pour plus d'informations:
aniplay@wanadoo.fr
